Transmisor de proceso

con homologaciones Ex globales

Barcelona, Junio 2015.

La seguridad global del transmisor de presión UPT-2x esta certificada. El instrumento se ofrece ahora con homologaciones según IECEx, ATEX y ahora tambén según EAC.

El UPT-2x multifuncional es la solución óptima para mediciones de presión, nivel y vólumen para rangos entre 0 … 400 mbar y 0 … 1000 bar. En función con las necesidades funciona con una exactitud de hasta 0,1% del span de medición. Para aplicaciones en la industria farmacéutica y alimentación, se fabrican versiones con membrana aflorante. Los componentes electrónicos se protegen mediante una caja de plástico conductora o en opción con una caja en acero inoxidable en diseño higiénico.

Los rangos de medición del UPT-2x son libremente escalables y permiten por lo tanto una óptima adaptación a cualquier tarea de medición. La configuración se facilita con un menu intuitivo según el estándar HART®-v7 y un display incorporado de excelente lectura.

Debido a su manejo sin necesidad de accesorios, su elevada estabilidad a largo plazo y sus aplicaciones individuales el modelo UPT-2x es una solución muy económica.

Caracteres: 978

Referencia: UPT-2x

**Fabricante:**

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

vertrieb@wika.com

[www.wika.de](http://www.wika.de)

**Foto WIKA:**

WIKA Transmisor de proceso UPT-2x

****

**Redacción:**

Instrumentos WIKA

Chassan Jalloul

Marketing

Josep Carner 11

08205 Sabadell

Tel. +34 933 938 669

chassan.jalloul@wika.com

[www.wika.es](http://www.wika.es)

Nota de prensa WIKA 14/2015